『新竹科學園區環境影響調查分析及因應對策報告書』進駐廠商環評承諾自我查核表  10305修
	項目
	承諾事項
	進駐廠商

自行查核結果
	局內
協辦單位

	
	
	符合
	不符合
	

	空氣
品質
	◎進行空氣污染總量管制及削減，以符合本局核配量。
	
	
	環安組

	土壤及地下水
	◎強化土壤及地下水之污染防治工作能力
1.加強相關業務人員有關土壤地下水污染之預防、監測、整治方面之知識與能力
2.廠商實施定期或不定期的環境稽核工作，確實管制地下水之使用情形
	
	
	環安組

	
	◎廠商切實做好土壤及地下水污染預防及監測工作
廠商因應「土壤及地下水污染整治法」之實施，進行土壤及地下水污染預防工作
1.限制地下水之使用
2.禁止將污染物注入地下
3.要求做好原物料及廢棄物之管理工作
4.要求在原料貯存區、廢棄物暫存區及廢水處理場等地面進行防蝕塗覆，以避免意外污染滲入土壤或地下水體
5.要求進行地下水監測井設置前，須先向園區管理局報備，並提報監測井設置等相關資料
6.要求已設置地下水監測井之廠商定期向園區管理局報備地下水質監測調查結果
	
	
	環安組
建管組

	
	◎廠商於疑似污染區附近進行相關開挖工程時，應特別注意地下水流向及開挖工法，以避免點井抽水造成局部區域地下水流向的改變，進而影響廠區之地下水質
	
	
	建管組

	
	◎鼓勵儘速建立廠區之土壤及地下水背景資料
	
	
	環安組

	廢棄物
	1.建立廢棄物申報及管理制度，並定期查核
2.含氟化鈣污泥
(1)鼓勵改變污泥處理程序，以減少污泥之含水率及產量
(2)鼓勵改變含氟廢水處理技術，提高污泥中氟化鈣之含量以提升含氟化鈣污泥之再利用性
3.廢溶劑
提升廢溶劑之回收再利用率來減少廢溶劑之產量
4.有害廢容器
(1)減少容器之使用量，用量較大之溶劑應改用槽車進料
(2)增加回收利用率，並鼓勵溶劑承銷商進行回收再利用
5.落實申報制度，確實掌握廢棄物產量現狀並定期查核，以確實落實廢棄物清運計畫
	
	
	環安組

	地面水 
	◎鼓勵提高廢水之回收率以減少廠商污水排放量
	
	
	營建組

	
	◎廢水排放量較大之廠家，透過其既有調節池之操作管理、或是在放流端增設足夠容量之檢視水槽，利用檢視水槽在尖峰時段貯存超量污水，於離峰時刻再將廢水排出，以調節廢水排放
	
	
	環安組

	
	◎節約用水及廢水減量計畫
園區廠商提昇製程用水回收率，88 年以後興建之IC 廠或需辦理環評者，製程用水回收率需大於85%；83~88 年興建者，製程用水回收率需大於70%；83年以前興建之廠房廠製程用水回收率需大於50%，並實地追蹤
	
	
	營建組

	噪音
	◎既有廠設備
全面檢討主要噪音源之噪音影響，如發現確實有影響則應依相關環保法令規定辦理
	
	
	環安組

	
	◎擴建廠設備
1.規劃階段

考慮相關設施之配置，原則上應多利用建築物本身之阻隔來降低噪音對周界之影響。另應儘可能減少廠房及機房壁面之開口直接朝向周界及噪音敏感區域

2.設計階段

(1)建議委託具技術及經驗之公司來全盤考量各系統之噪音合成污染量，以確定各系統之最大噪音量並做為採購設備之音量規範

(2)如系統設備音量無法符合所規定之要求時，必須提供必要之噪音防治設備或預留未來可能加裝防治設備之空間及所需結構強度

3.採購階段

依設計階段評估所訂定之各系統之最大噪音量，應納入採購設備之音量規範及合約中並確實執行

4.試車階段

系統安裝完成進行功能測試時應包括噪音測試，並委由合格之檢驗單位進行量測，以確定系統之最大噪音量及相關噪音防治設備能符合原分析報告及防治計劃內容，且周界噪音需符合管制標準，如有不符合原內容及標準時，應立即提出必要之補正措施改善
	
	
	建管組

	交通
	◎鼓勵各廠商提供宿舍供員工使用，減少使用私人運具
◎鼓勵各公司員工共乘以降低運輸需求
	
	
	營建組


